пропитка

Характеристики

Основные

Бренд:

Pinotex

Цвет

Тиковое дерево

Общие

Назначение

Для наружных работ

Срок и условия хранения

5 лет при t от +5С до +30С в невскрытой упаковке, вдали от источников тепла

Дополнительные

Время до нанесения финишного слоя

12 часов

Время полного высыхания покрытия

24 часа

Количество слоев

2

Основа

Алкидная

Плотность

0,89 кг/л

Растворитель

Уайт-спирит

Расход

Строганая древесина до 16 м2/л, пиленая древесина до 9 м2/л

Способ нанесения

Кисть

Степень блеска

Полуматовый

Уникальные компоненты

Добавки против грибка и водорослей

Фасовка

1 л

2,7 л

10 л